

	  

	 Переходы 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Переход стальной 373х8, 0 – 219х6 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	1
	
	Для парового коллектора

	
	Переход стальной 219х6, 0 – 159х6 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	5
	
	

	
	Переход стальной 219х6, 0 – 108х4 , 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Переход стальной 219х6, 0 – 89х4 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 219х6, 0 – 57х3 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 159х6, 0 – 108х4 , 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	7
	
	В т. ч. для
коллектора конденсата

	
	Переход стальной 159х6, 0 – 76х4 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	3
	
	В т. ч. для коллектора
конденсата

	
	Переход стальной 133х4, 5 – 89х4 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	Для коллектора конденсата

	
	Переход стальной 133х4, 5 – 57х3 , 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 108х4, 5 – 89х4 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	12
	
	



	





	
	Переход стальной 108х4, 5 – 76х4 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	3
	
	

	
	Переход стальной 108х4, 5 – 57х3 , 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Переход стальной 108х4, 5 – 45х3 , 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	[bookmark: _GoBack]Переход стальной 89 х4, 0 – 57х3, 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 89 х4, 0 – 45х3, 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 89 х4, 0 – 38х3, 8 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 89 х4, 0 – 25х2, 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	2
	
	

	
	Переход стальной 76 х4, 0 – 57х3, 5 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	4
	
	

	
	Переход стальной 76 х4, 0 – 45х3, 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	10
	
	

	
	Переход стальной 57 х3, 5 – 45х3, 0 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	14
	
	

	
	Переход стальной 57 х3,5 – 38х3, 8 ст. 20
	ГОСТ 17378-2001
	
	
	шт.
	5
	
	



