	[bookmark: _GoBack]Винт самонарезающий,
диаметром 4 мм
	550
	В соответствии с ГОСТ 11652-80 
Диаметр - 4 мм, длина- 35 мм, материал группы 01, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным, с крупным шагом резьбы, исполнение-2.

	Винт самонарезающий, диаметром 6 мм
	550
	 В соответствии с ГОСТ 11652-80, 
Диаметр-6 мм, длина- 50 мм, материал группы 01, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным, с крупным шагом резьбы, исполнение-2.

	Шуруп самонарезающий, диаметром 4 мм
	500
	В соответствии с ГОСТ 1145-80.
Диаметр 4 мм, длина- 60 мм, с потайной головкой, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным, исполнение-1.

	Шуруп самонарезающий, диаметром 5 мм
	500
	В соответствии с ГОСТ 1145-80.
Диаметр 5 мм, длина- 70 мм, с потайной головкой, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, нанесенным способом катодного восстановления, хроматированным, исполнение-1.



