
	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество
	ТЗ

	1
	Болт анкерный 
	шт.
	2000
	Тип товара Анкерный болт
Материал сталь
Покрытие оцинкованное
Длина 120 мм
Предельное отклонение от линейного размера по длине +/- 1 мм 
Диаметр сверления отверстия 12 мм
Предельное отклонение от линейного размера по диаметру сверления +/- 0,5 мм
Размер болта/гайки под ключ 13 мм
Предельное отклонение от линейного размера по размеру болта/гайки +/- 0,5 мм
Мин. глубина сверления 70 мм
Резьба 12 мм 
Предельное отклонение от линейного размера по резьбе +/- 0,5 мм
Применение для бетона, для природного камня, для полнотелого кирпича

	2
	Болт анкерный 
	шт.
	5500
	Тип товара Анкерный болт
Материал сталь
Покрытие оцинкованное
Длина 100 мм
Предельное отклонение от линейного размера по длине +/- 1 мм
Диаметр сверления отверстия 10 мм
Предельное отклонение от линейного размера по диаметру сверления +/- 0,5 мм
Размер болта/гайки под ключ 13 мм
Предельное отклонение от линейного размера по размеру болта/гайки +/- 0,5 мм
Мин. глубина сверления 60 мм
Резьба 10 мм
Предельное отклонение от линейного размера по резьбе +/- 0,5 мм
Применение для бетона, для природного камня, для полнотелого кирпича
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