Аккумуляторная батарея 6СТ-140, 6СТ-190, количество 10 штук:

Аккумуляторная батарея 6СТ-140

Номинальное напряжение, В, не менее - 12

Номинальная ёмкость, Ач, не менее - 140

Пусковой ток, А, не менее - 930

Масса с электролитом, кг, не более 44,5

Крепление (клеммы)- конус

Полярность - прямая

Аккумуляторная батарея 6СТ-190, количество 16 штук:

Номинальное напряжение, В, не менее 12

Номинальная ёмкость, Ач, не менее - 190

Пусковой ток, А, не менее - 1150

Масса с электролитом, кг, не более - 60,0

Крепление (клеммы) - Конус

Полярность - прямая