**Место поставки товара:** Поставка Товара осуществляется по адресу: Республика Татарстан, г. Альметьевск.

**Условия поставки**: Поставка Товара осуществляется самовывозом, на основании предварительной письменной заявки Заказчика, поданной не менее, чем за 24 (двадцать четыре) часов до фактической поставки товара. Самовывоз в пределах г. Альметьевска и за пределами г. Альметьевска на расстоянии не более 20 км осуществляется Заказчиком. Более 20 км. доставка осуществляется за счет Поставщика..

**Гарантия:** не менее 12 месяцев со дня поставки товара Заказчику.

**Требования к характеристикам товара:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | ОКДП | Характеристики | | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед-цу, руб., в т.ч. НДС-20% | Сумма, руб., в т. ч. НДС-20% |
| **1** | Эмульсия битумная | 19.20.42.121 | |  |  | | --- | --- | | Наименование показателя | Значение для эмульсии ЭБК-1 | | Применение: для ямочного ремонта дорожных покрытий | соответствие | | Содержание вяжущего с эмульгатором, % по массе | не менее 60 | | Условная вязкость при 20 °С, с | не менее 45 | | Сцепление с минеральными материалами, балл, не менее | 5 | | Остаток на сите № 014, % по массе, не более | 0,15 | | Устойчивость при хранении (остаток на сите с сеткой № 014), % по массе, не более: |  | | через 7 сут | 0,2 | | через 30 сут | 0,25 | | Устойчивость при транспортировании | выдерживает (эмульсия не должна распадаться на воду и вяжущее вещество) | | Физико-механические свойства остатка после испарения воды из эмульсии: |  | | глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее: |  | | при 25 °С | 65 | | при 0 °С | 20 |   Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ Р 52128-2003, сертификату соответствия на поставляемый товар. | | тн | 150 |  |  |
|  | | | |
|  | | | |