	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Раздел 2. Монтажные работы. Водопровод оборотной воды подающий - система В4.

	12
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм
	м.п.
	72

	13
	Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания 
	м.п.
	72

	14
	Тройник ф160 PN10, Испания 
	шт
	10

	15
	Угол 90° ф160 PN10, Испания 
	шт
	10

	16
	Переходное кольцо (редуктор) ф160х110 PN10, Испания 
	шт
	2

	17
	Переходное кольцо(редуктор) ф110х63  PN10, Испания 
	шт
	2

	18
	Хомут для трубы ф160, Испания 
	шт
	36

	19
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	8

	20
	Дисковый затвор ф160 PN10, Испания 
	шт
	8

	21
	Фланец свободный ф160 PN10, Испания 
	шт
	20

	22
	Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания 
	шт
	20

	23
	Прокладка под фланец ф160, Испания 
	шт
	20

	24
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм
	м.п.
	28

	25
	Труба НПВХ 100 SDR 17-225х8,6, Испания 
	м.п.
	28

	26
	Тройник ф225 PN10, Испания 
	шт
	1

	27
	Угол 90° ф225 PN10, Испания 
	шт
	6

	28
	Переходное кольцо (редуктор) ф280х225 PN10, Испания 
	шт
	4

	29
	Переходное кольцо(редуктор) ф225х160 PN10, 
	шт
	8

	30
	Хомут для трубы ф225, Испания 
	шт
	18

	31
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	1

	32
	Дисковый затвор ф225 PN10, Испания 
	шт
	1

	33
	Фланец свободный ф 225 PN10, Испания 
	шт
	6

	34
	Фланецевый адаптер ф225 PN10, Испания 
	шт
	6

	35
	Прокладка под фланец ф225, Испания 
	шт
	6

	36
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 250 мм
	м.п.
	6

	37
	Труба НПВХ 100 SDR 17-250х9,6, Испания 
	м.п
	6

	38
	Переходное кольцо(редуктор) ф250х225 PN10, Испания 
	шт
	10

	39
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	1

	40
	Обратный клапан ф250 PN10, Испания 
	шт
	1

	41
	Фланец свободный ф 250 PN10, Испания 
	шт
	2

	42
	Фланецевый адаптер ф250 PN10, Испания 
	шт
	2

	43
	Прокладка под фланец ф250, Испания 
	шт
	2

	44
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 280-315 мм
	м.п.
	54

	45
	Труба НПВХ 100 SDR 17-315х12,1, Испания 
	м.п.
	54

	46
	Тройник ф315 PN10, Испания 
	шт
	5

	47
	Угол 90° ф315 PN10, Испания 
	шт
	4

	48
	Переходное кольцо (редуктор) ф315х250 PN10, Испания 
	шт
	12

	49
	Хомут для трубы ф315, Испания 
	шт
	30

	50
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	2

	51
	Дисковый затвор ф315 PN10, Испания 
	шт
	2

	52
	Фланец свободный ф280 PN10, Испания 
	шт
	4

	53
	Фланецевый адаптер ф280 PN10, Испания 
	шт
	4

	54
	Прокладка под фланец ф280, Испания 
	шт
	4

	55
	Фланец свободный ф315 PN10, Испания 
	шт
	4

	56
	Фланецевый адаптер ф315 PN10, Испания 
	шт
	4

	57
	Прокладка под фланец ф315, Испания 
	шт
	4

	58
	Установка манометров с трехходовым краном
	шт
	6

	59
	Манометр технический 16 атм 
	шт
	6

	60
	Монтаж арматуры муфтовой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 Мпа, номинальный диаметр 25 мм
	шт
	6

	61
	Кран отбора проб ф25, Испания 
	шт
	6

	62
	Обезжириватель, 1 кг 
	шт
	24

	63
	Клей , 1 кг 
	шт
	48

	64
	Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 
	шт
	50

	65
	Гайка ш/г М16 DIN 934-8 
	шт
	400

	66
	Шайба плоская М16 DIN 125 
	шт
	400

	Раздел 3. Монтажные работы. Водопровод оборотной воды отводящий - система В5.

	67
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм
	м.п.
	90

	68
	Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания 
	м.п.
	90

	69
	Тройник ф160 PN10, Испания 
	шт
	6

	70
	Угол 90° ф160 PN10, Испания 
	шт
	25

	71
	Переходное кольцо (редуктор) ф160х110 PN10, Испания 
	шт
	1

	72
	Переходное кольцо(редуктор) ф160х125 PN10, Испания 
	шт
	2

	73
	Хомут для трубы ф160, Испания 
	шт
	36

	74
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	11

	75
	Дисковый затвор ф160 PN10, Испания 
	шт
	11

	76
	Фланец свободный ф160 PN10, Испания 
	шт
	29

	77
	Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания 
	шт
	29

	78
	Прокладка под фланец ф160, Испания 
	шт
	29

	79
	Фланец свободный ф125 PN10, Испания 
	шт
	1

	80
	Фланецевый адаптер ф125 PN10, Испания 
	шт
	1

	81
	Прокладка под фланец ф110 , Испания 
	шт
	1

	82
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм
	м.п.
	120

	83
	Труба НПВХ 100 SDR 17-225х8,6, Испания 
	м.п.
	120

	84
	Тройник ф225 PN10, Испания 
	шт
	7

	85
	Угол 90° ф225 PN10, Испания 
	шт
	21

	86
	Угол 45° ф225 PN10, Испания 
	шт
	4

	87
	Переходное кольцо (редуктор) ф225х160 PN10, Испания 
	шт
	12

	88
	Переходное кольцо (редуктор) ф250х225 PN10, Испания 
	шт
	2

	89
	Хомут для трубы ф225, Испания 
	шт
	54

	90
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	7

	91
	Дисковый затвор ф225 PN10, Испания 
	шт
	6

	92
	Обратный клапан ф225 PN10, Испания 
	шт
	1

	93
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 250 мм
	шт
	1

	94
	Обратный клапан ф250 PN10, Испания 
	шт
	1

	95
	Фланец свободный ф250 PN10, Испания 
	шт
	2

	96
	Фланецевый адаптер ф250 PN10, Испания 
	шт
	2

	97
	Прокладка под фланец ф250 , Испания 
	шт
	2

	98
	Фланец свободный ф225 PN10, Испания 
	шт
	21

	99
	Фланецевый адаптер ф225 PN10, Испания 
	шт
	21

	100
	Прокладка под фланец ф225, Испания 
	шт
	21

	101
	Установка манометров с трехходовым краном
	компл.
	6

	102
	Манометр технический 16 атм 
	шт
	6

	103
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	2

	104
	Термометр технический 0-160° 
	шт
	2

	105
	Обезжириватель, 1 кг 
	шт
	36

	106
	Клей , 1 кг 
	шт
	72

	107
	Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 
	шт
	65

	108
	Гайка ш/г М16 DIN 934-8 
	шт
	520

	109
	Шайба плоская М16 DIN 125 
	шт
	520

	Раздел 4. Монтажные работы. Сброс в систему канализации Кл.

	110
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм
	м.п.
	15

	111
	Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания 
	м.п.
	15

	112
	Хомут для трубы ф160, Испания 
	шт
	12

	113
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	2

	114
	Дисковый затвор ф160 PN10, Испания 
	шт
	2

	115
	Фланец свободный ф160 PN10, Испания 
	шт
	4

	116
	Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания 
	шт
	4

	117
	Прокладка под фланец ф160, Испания 
	шт
	4

	118
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм
	м.п.
	18

	119
	Труба НПВХ 100 SDR 17-225х8,6, Испания 
	м.п.
	18

	120
	Тройник ф225 PN10, Испания 
	шт
	2

	121
	Угол 90° ф225 PN10, Испания 
	шт
	4

	122
	Переходное кольцо (редуктор) ф250х225 PN10, Испания 
	шт
	9

	123
	Переходное кольцо (редуктор) ф225х160 PN10, Испания 
	шт
	7

	124
	Хомут для трубы ф225, Испания 
	шт
	15

	125
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	1

	126
	Дисковый затвор ф225 PN10, Испания 
	шт
	1

	127
	Фланец свободный ф225 PN10, Испания 
	шт
	2

	128
	Фланецевый адаптер ф225 PN10, Испания 
	шт
	2

	129
	Прокладка под фланец ф225, Испания 
	шт
	2

	130
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 280-315 мм
	м.п.
	21

	131
	Труба НПВХ 100 SDR 17-315х12,1, Испания 
	м.п.
	21

	132
	Тройник ф315 PN10, Испания 
	шт
	8

	133
	Переходное кольцо(редуктор) ф315х250 PN10, Испания 
	шт
	7

	134
	Хомут для трубы ф315, Испания 
	шт
	20

	135
	Обезжириватель, 1 кг 
	шт
	6

	136
	Клей , 1 кг 
	шт
	14

	137
	Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 
	шт
	12

	138
	Гайка ш/г М16 DIN 934-8 
	шт
	96

	139
	Шайба плоская М16 DIN 125 
	шт
	96

	Раздел 5. Монтажные работы. Водопровод питьевой В1.

	140
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 110-140 мм
	м.п.
	66

	141
	Труба НПВХ 100 SDR 17-110х6,6 , Испания (1400,00/7,85=178,34)
	м.п.
	66

	142
	Тройник ф110 PN10, Испания 
	шт
	6

	143
	Угол 90° ф110 PN10, Испания 
	шт
	8

	144
	Хомут для трубы ф110, Испания 
	шт
	35

	145
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	2

	146
	Дисковый затвор ф110 PN10, Испания 
	шт
	2

	147
	Фланец свободный ф110 PN10, Испания 
	шт
	7

	148
	Фланецевый адаптер ф110 PN10, Испания 
	шт
	7

	149
	Прокладка под фланец ф110, Испания 
	шт
	7

	150
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 160-180 мм
	м.п.
	15

	151
	Труба НПВХ 100 SDR 17-160х9,5, Испания 
	м.п.
	15

	152
	Угол 90° ф160 PN10, Испания 
	шт
	8

	153
	Переходное кольцо (редуктор) ф160х110 PN10, Испания 
	шт
	4

	154
	Хомут для трубы ф160, Испания 
	шт
	10

	155
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 150 мм
	шт
	4

	156
	Дисковый затвор ф160 PN10, Испания 
	шт
	4

	157
	Фланец свободный ф160 PN10, Испания 
	шт
	8

	158
	Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания 
	шт
	8

	159
	Прокладка под фланец ф160, Испания 
	шт
	8

	160
	Обезжириватель, 1 кг 
	шт
	5

	161
	Клей , 1 кг 
	шт
	13

	162
	Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 
	шт
	20

	163
	Гайка ш/г М16 DIN 934-8 
	шт
	160

	164
	Шайба плоская М16 DIN 125 
	шт
	160

	Раздел 6. Монтажные работы. Обвязка насосов.

	165
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т
	шт.
	1

	166
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т
	шт.
	1

	167
	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т
	шт.
	1

	168
	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр труб наружный: 225 мм
	м.п.
	12

	169
	Труба НПВХ ф225, Испания 
	м.п.
	12

	170
	Тройник ф225 PN10, Испания 
	шт
	1

	171
	Угол 90° ф225 PN10, Испания 
	шт
	2

	172
	Амортизационная втулка ф125, Испания 
	шт
	1

	173
	Втулка переходная ф225/200х140 PN10, Испания 
	шт
	1

	174
	Втулка переходная ф225/200х160 PN10, Испания 
	шт
	1

	175
	Хомут для трубы ф225, Испания 
	шт
	6

	176
	Монтаж арматуры фланцевой с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 4 Мпа, номинальный диаметр 200 мм
	шт
	3

	177
	Дисковый затвор ф200 PN10, Испания 
	шт
	2

	178
	Обратный клапан ф200 PN10, Испания 
	шт
	1

	179
	Фланец свободный ф200 PN10, Испания 
	шт
	6

	180
	Фланецевый адаптер ф200 PN10, Испания 
	шт
	6

	181
	Прокладка под фланец ф200 PN10, Испания 
	шт
	6

	182
	Фланец свободный ф160 PN10, Испания 
	шт
	1

	183
	Фланецевый адаптер ф160 PN10, Испания 
	шт
	1

	184
	Прокладка под фланец ф160, Испания 
	шт
	1

	185
	Фланецевый адаптер ф140 PN10, Испания 
	шт
	1

	186
	Фланец свободный ф140 PN10, Испания 
	шт
	1

	187
	Прокладка под фланец ф140 PN10, Испания 
	шт
	1

	188
	Обезжириватель, 1 кг 
	шт
	2

	189
	Клей , 1 кг 
	шт
	6

	190
	Шпилька резьбовая М16х1000 DIN 975-4.6 
	шт
	12

	191
	Гайка ш/г М16 DIN 934-8 
	шт
	88

	192
	Шайба плоская М16 DIN 125 
	шт
	88





Составил: 
начальник спортивного комплекса (плавательный) Филиала (в/г 22) 
____________________________________________________Ойстрах И.О.




