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	1
	Уголок стальной 32x32 мм 3 мм
	Уголок стальной 32x32 мм 3 мм
Изделие горячекатаного производства. [Отклонения по размерам в пределе: по ширине полки ±1 мм, по толщине от -0,4 до +0,3 мм.] Изделие мерной длины от 4* до 12* м. 
ГОСТ 8509-93.
	Килограмм
	1000

	2
	Уголок стальной 35x35 мм 3 мм
	Уголок стальной 35x35 мм 3 мм
Изделие горячекатаного производства. [Отклонения по размерам в пределе: по ширине полки ±1 мм, по толщине от -0,4 до +0,3 мм.] Изделие мерной длины от 4 до 12 м. 
ГОСТ 8509-93.
	Килограмм
	1000

	3
	Уголок стальной 45x45 мм 4 мм
	Уголок стальной 45x45 мм 4 мм
Изделие горячекатаного производства [Отклонения по размерам в пределе: по ширине полки ±1 мм, по толщине от -0,4 до +0,3 мм.] Изделие мерной длины от 4* до 12* м. 
ГОСТ 8509-93.
	Килограмм
	1000

	4
	Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки
	ГОСТ 19903-2015. 
Толщина 2 мм. 
Раскрой 1250х2500 мм.
	Килограмм
	500

	5
	Профили листовые из нелегированной стали оцинкованный. Цвет темно-зеленый с полимерным покрытием

С-8, 1200х6000-0.5мм
	Материал изделия  оцинкованный. Цвет темно-зеленый с полимерным покрытием.

ГОСТ 24045-2016
	лист
	100

	6
	Профили листовые из нелегированной стали оцинкованный.

оцинкованные

С-8, 1200х6000-0.5мм
	Профили листовые из нелегированной стали оцинкованный 
ГОСТ 14918-80
	[bookmark: _GoBack]лист
	400

	7
	Проволока холоднотянутая
	Проволока вязальная.
Номинальный диаметр: 2,5мм. Оцинкованная группа: С; Ж; ОЖ.. Маркировка: ГОСТ 7372-79.
	Килограмм
	400



