
	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Восстановление параметров освещённости и экономия энергетических ресурсов АО «Томскнефтепродукт» ВНК в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Объём выполняемых работ Исполнителем:
1. Установка  вновь устанавливаемых светодиодных светильников - 27 шт.

2. Снятие существующих светильников с лампами ДРЛ с отключением от питающей сети - 27 шт.
3. Установка светодиодных светильников уличного освещения мощностью («SVT-STR-MPRO-MAX-81W, 81W – 11740 Lm, 5000 К) устанавливаемые на кронштейн опоры уличного освещения -27шт
4. Подключение светильников уличного  освещения с помощью разъема «WAGO 222-413 (трехместн.)» из расчета три разъема на один светильник - 81 шт.
5. Утилизация светильников с лампами (с предоставлением актов об утилизации светильников и ртутьсодержащих ламп)– 27 шт.
6. Установка однорожкового кронштейна типа К1К с проводкой питания на комбинированную трубчатую опору освещения (молниприёмник).На существующий молниеприемник, на высоте 8-9 метров приварить, либо закрепить болтовым соединением кронштейн для светильника- 1шт.
Высота расположения светильников от 8 до 9,0 м. от уровня земли, работы выполнять только после оформления наряда допуска.
- проверка работоспособности установленных светильников.
Работы Исполнитель выполняет согласно  с требованиями данного ТЗ.
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	Наименование № АЗС\АЗК
	Типы светильников

	
	Встроенный в навес типа
ДНаТ - 250, шт.
	На мачте освещения типа РКУ - 250, шт.
	Примечание 
	Итого светильников на АЗС, шт.

	АЗС 47
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	Установка дополнительного однорожкового кронштейна типа К1К на комбинированную трубчатую опору освещения (молниприёмник резервуарный парк).
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