| № п/п | Наименование | Описание объекта закупки |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Источник бесперебойного питания | Тип:  - Выходная мощность:  ̵ Форм-фактор:  ̵ Количество выходных разъемов питания с резервным питанием:  ̵ Возможность подключения внешних батарей:  ̵ Наличие дополнительных функций:  ̵ Тип выходных розеток:  ̵ Время зарядки:  ̵ Время переключения на батарею:  ̵ Стабильность выходного напряжения:  ̵ Количество встроенных аккумуляторов:  ̵ Емкость встроенных аккумуляторов: | Линейно-интерактивный  не менее 675 ВА,  не менее 360 Вт  отдельно стоящий  не менее 2  нет  Встроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)  евророзетка  не более 8 часов  не более 4 мс  не более ± 10 %  не менее 1  не менее 4.5 Ач | ШТ. | 46 |

Товар должен быть новым, неподержанным, а также не использованным до момента поставки в качестве рекламных и (или) выставочных образцов. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, установленного производителем и составлять не менее 24 месяцев (на клавиатуры, мыши – не менее 6 месяцев) в соответствии с гарантийным талоном или иным, подтверждающим гарантию документом.