| № п/п | Наименование | Описание объекта закупки |  | Ед.изм. | Кол-во  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Источник бесперебойного питания | Тип: - Выходная мощность: ̵ Форм-фактор: ̵ Количество выходных разъемов питания с резервным питанием: ̵ Возможность подключения внешних батарей: ̵ Наличие дополнительных функций: ̵ Тип выходных розеток: ̵ Время зарядки: ̵ Время переключения на батарею: ̵ Стабильность выходного напряжения: ̵ Количество встроенных аккумуляторов: ̵ Емкость встроенных аккумуляторов:  | Линейно-интерактивныйне менее 675 ВА, не менее 360 Втотдельно стоящийне менее 2нетВстроенный автоматический стабилизатор напряжения (AVR)евророзеткане более 8 часовне более 4 мсне более ± 10 %не менее 1не менее 4.5 Ач | ШТ. | 46 |

Товар должен быть новым, неподержанным, а также не использованным до момента поставки в качестве рекламных и (или) выставочных образцов. Поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или Поставщика.

Качество товара должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации.

Гарантийный срок на поставляемый Товар должен быть не менее срока, установленного производителем и составлять не менее 24 месяцев (на клавиатуры, мыши – не менее 6 месяцев) в соответствии с гарантийным талоном или иным, подтверждающим гарантию документом.