Описание объекта закупки

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование** | **Мин характеристики** | **Кол-во** |
| 1 | Паяльная станция Lukey 702 (либо аналог) | Мощность паяльника не менее 75 Вт, температура мин/макс – не менее 200/480, Мощность фена не менее – 600 Вт, Автоотключение фена, температура фена мин/мак – не менее 100/480, должна быть регулировка мощностью, комплектация: набор насадок для фена, держатель для термофена, подставка для паяльника | 5 |
| 2 | Шуруповерт Bosch GSB 18V-60 C (либо аналог) | Вид ударный, тип двигателя – бесщёточный, количество скоростей – не менее 2х, максимальное число оборотов – не менее 1900, кейс в комплекте, аккумулятор Li-lon, не менее 5А, не менее 18 В, количество аккумуляторов не менее 2х | 5 |
| 3 | Ящик под инструменты 19" Gigant BX-19 (либо аналог) | Назначение: для ручного инструмента; Форм-фактор: ящик (кейс); Материал: пластик; Размер: дюйм 19; Высота: мм 275; Ширина: мм 240; Длина: мм 490; Габариты: мм 490х240х275 | 5 |
| 4 | Кусачки бокорезы | Диэлектрическое покрытие; Диагональные; Профессиональные; материал губок: CrV; рукоятки-чехлы: двухкомпонентные; длина: не менее мм 150; вес: не более кг 0. 3; диаметр прутка: мм 3. 5; | 6 |