|  |  |
| --- | --- |
| Строп 4СК1-16,0/3000, ГОСТ 25573-82 | 7 |
| Строп 4СК1-16,0/5000, ГОСТ 25573-82 | 30 |
| Строп 4СК1-20,0/4000, ГОСТ 25573-82 | 8 |
| Строп 2СК-8,0/4000, ГОСТ 25573-82 | 7 |
| Строп 1СТ-3,0/4000, в соответствии с РД 24-С3К-01-01.  Одноветвевой строп с крюком и силовым кольцом | 15 |
| Строп 4СТ-3,0/4000, в соответствии с РД 24-С3К-01-01.  Четырехветвевое строповочное устройство – конструкция, состоящая из четырех идентичных одноветвевых стропов с крюком и силовым кольцом | 9 |