|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол.** |
|
|
| Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый | м2 | 13,7 |
| Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм | 10 шт | 8 |
| Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм | м | 6,6 |
| Плиты минераловатные теплоизоляционные двухслойные, толщина 60-200 мм | м3 | 0,5 |
| Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной | м2 | 14,38 |
| Изоэласт: К СБС ЭКП-5,0 | м2 | 38,5 |
| Маты минераловатные толщиной: 80 мм | м3 | 4,98 |
| Профиль прямоугольный из ПВХ, размер 30x50 мм | м | 50,3 |
| Дверь стеклянная в комплекте с фурнитурой | шт | 1 |
| Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь от 1,5-2 м2 | м2 | 3,78 |
| Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 | м2 | 5,98 |
| Скрытая дверь АЛЛЕГРО с алюминиевой коробкой | шт | 1 |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |