Чек лист

Товары для пожарной безопасности и прочее

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Характеристики  | Сделано(поле для заполнения поставщика) |
| Изолирующий противогаз | ИП-4М |  |
| время защитного действия при выполнении аварийно-спасательных работ |  Не менее 45 мин,в состояний покоя -180 мин |  |
| Температура использования | От 40 до +50 ºС |  |
| Масса :не более | 3.5 кг |  |
| температура поверхности регенеративного патрона во время работы | 190 °С |  |
| Габаритные размеры противогаза, уложенного в сумку (не более): | 340х165х290 мм |  |
| Размеры патрона, не более | 125х250 мм |  |

Пожалуйста заполните поле для поставщика соответствует ли товар с характеристиками.