**Номер заявки 663**

Пожалуйста, укажите **да или нет (+/-)** в таблице характеристики. Это поможет мне согласовать ваш продукт с моим клиентом

Укажите пожалуйста **цену, вес, объем**

**Нужное количество-30 шт**

**ЧЕК ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая спецификация** | **Да или нет (+/-)** |
| Индикатор токовой петли ИТП-11.КР  |  |
| 1. Артикул ИТП-11.КР Овен;  |  |
| 2. Индикация красный;  |  |
| 3. Измеряемые сигналы ток 4 ÷ 20 мА с питанием от сигнала;  |  |
| 4. Масштабирование измеренного сигнала в нужные единицы измерения, время опроса не более 1с;  |  |
| 5. Степень защиты IP65  |  |
| 6. Возможность вычисления квадратного корня;  |  |
| 7. Индикация аварии при обрыве входного сигнала или выхода за указанные границы;  |  |
| 8. Возможность мигания индикатора при входе измеряемой величины в критическую зону;  |  |
| 9. Питание от токовой петли, падение напряжения 4 В;  |  |
| 10. Крепление на дверцу щита в отверстие 22 мм;  |  |
| 11. Эксплуатация при температуре окружающий среды: от -40 до +60 °С.  |  |
| 12.Гарантии на поставляемый товар сроком 12 месяцев  |  |
| 13.Товар должен быть новым и не ранее 2021 года изготовления  |  |