|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Характеристики товара** |
| **1** | Щит баскетбольный | Шт. | 2 | Высококачественная модель щита предназначена для установки как на фермы, так и на баскетбольные стойки. Производится из органического стекла, которое обладает высокой прочностью, большой устойчивостью к износу, сравнительно небольшим весом, стойкостью к жаре, морозам, влаге. Кроме того, материал является экологически чистым.  **Особенности модели:**  Габариты 1800х1050 мм.  Толщина стекла 10 мм.  Рама выполнена из металлического профиля 40х40 мм.  Размер места для крепления кольца составляет 100х110 мм.  На щит нанесена разметка.  Оборудование может использоваться и в залах, и на открытых площадках.  **Характеристики**:  Толщина 10 мм  Профиль 40x40 мм  Тип крепления стационарный  Применение - для зала и улицы  Вид - баскетбольный щит  Рама- металл  Материалы - оргстекло  Уровень - профессиональный  Размер - 1800х1050 мм  Дополнительно - крепление под кольцо 100х110мм |
| **2** | Ферма выноса баскетбольного щита. | Шт. | 2 | Ферма для баскетбольного щита, BIG, вынос 1800 мм. Ферма обеспечивает крепление игрового щита, размером 1050х1800 мм к несущим конструкциям спортзала с выносом от стены. Основная балка 120х80 мм обеспечивает надежный упор и несет основную нагрузку, передаваемую от кольца. Порошковая окраска. Пластина крепления к стене 310х310 мм, толщина 5 мм. Растяжки выполнены из толстостенных труб ø-32 мм. Вес конструкции: 44 кг. |
| **3** | Кольцо баскетбольное с сеткой. | Шт. | 2 | Кольцо баскетбольное усиленное. Баскетбольное кольцо изготовлено из прутка 16мм. Имеет усиленные ребра жесткости в виде приваренного полукольца из металлической полосы.  Размер № 7 (диаметр 45 см)  Расстояния между отверстиями для крепежа 100 х 110мм (горизонтальное/вертикальное), Ø 10мм.  Количество крючков для крепления сетки: 10.  Вес: 1,9 кг.  Цвет красный.  Сетка для кольца – в комплекте. |
| **4** | Монтаж | Усл. ед. | 1 | Монтаж баскетбольного оборудования на месте Заказчика в пределах СПб ( включая доставку) |