**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на поставку шлангов и прокладок для нужд МНГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические характеристики** |
| 1 | Прокладка А-150-10-ПОН-Б Г15180 | шт | 62 | ГОСТ 15180-86, материалл паронит, DN 150, PN10 |
| 2 | Шланг плоский ПВХ d76 208N Plexistab | м | 1300 | Диаметр внутренний ANDOslash - 76 ммДавление рабочее 8 барТемпература ANDordm; -10+60 СМаркировка Раскат 208NДавление на разрыв 24 барДлина бухты 100 мВес за метр 0,6 кгНазначение при повышенном давлении для полива и транспортировки воды  |

**Аналоги допустимы.**

Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, упакован в обрешетке.

Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать установленным стандартам, техническим условиям завода изготовителя и подтверждаются Сертификатом качества (паспортом качества) завода-изготовителя или Поставщика.

Тара и упаковка, в которых отгружается товар, должны обеспечивать полную сохранность товара, предохранять его от повреждений при транспортировке всеми видами транспорта с учетом перевалок, а также предохранять товар от атмосферных влияний и должны соответствовать требованиям стандартов, технических условий и т.п. (ст. 481 ГК РФ).

Цена продукции должна быть предоставлена с учетом расходов на доставку, налогов и других обязательных платежей