**описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Функциональные, технические, качественные характеристики, эксплуатационные характеристики  | Единица измерения  | Кол-во |
|
| 1 | Сетка шарнирная, изготовленная из проволоки с цинковым покрытием | Сетка шарнирная, изготовленная из проволоки с цинковым покрытием, диаметром верхней и нижней проволоки не менее 2,5 и не более 3,0 мм Диаметр проволоки наполнения рулона не менее 1,8 и не более 2,0 ммРазмеры ячеек по вертикали: с низу в верх,75 мм (6 ячеек), 100 мм (11 ячеек), 2х150 мм (2 ячейки), определяющими 20 горизонтальных сплошных проволок, шириной ячеек 150 мм, с шириной сетки в рулоне не менее 1,85 м Цинковое покрытие: 60-220 гр./м2Срок эксплуатации не менее 40 лет. Длина сетки в рулоне: 50 (+0,01)м.Упаковка – наличие. | Погонный метр | 3500 |