**Заявка - запрос на закупку ТМЦ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Предмет закупки** | **Характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Рукав резиновый III класс (кислородный) | Ø 9мм, бухта 40 мм ГОСТ 9356-75 | шт. | 50 |
|  | Рукав резиновый I класс (горючие газы) | Ø 9мм, бухта 40 мм ГОСТ 9356-75 | шт. | 50 |
|  | Рукав воздушный | Ø 8-10 мм, бухта 40 мм | шт. | 50 |
|  | Манометр кислородный 0-2,5 Мпа | ГОСТ 2405-88 | шт. | 50 |
|  | Манометр кислородный 0-2,5 МПа | ГОСТ 2405-88 | шт. | 50 |
|  | Манометр ацетиленовый 0-4 Мпа | ГОСТ 2405-88 | шт. | 50 |
|  | Манометр ацетиленовый 0-4 Мпа | ГОСТ 2405-88 | шт. | 50 |
|  | Манометр углекислотный 25Мпа | ГОСТ 2405-88 | шт. | 50 |
|  | Редуктор ацетиленовый | ГОСТ 13861-89 | шт. | 50 |
|  | Редуктор кислородный | ГОСТ 13861-89 | шт. | 50 |
|  | Редуктор пропановый 0-0,6 МПа | ГОСТ 13861-89 | шт. | 50 |
|  | Клапан огнепреградительный газовый на редуктор | КОГ (М 16х1.5LH) | шт. | 50 |
|  | Клапан огнепреградительный газовый на резак | КОГ (М 16х1.5LH) | шт. | 50 |
|  | Клапан огнепреградительный кислородный на редуктор | КОГ (М 16х1.5) | шт. | 50 |
|  | Клапан огнепреградительный кислородный на резак | КОГ (М 16х1.5) | шт. | 50 |
|  | Резак газовый универсальный | РЗП (2А) ГОСТ 5191-79 | шт. | 60 |

Прошу рассмотреть возможность поставки товара согласно приложения и выслать в наш адрес коммерческое предложение на следующих условиях:

1. Условия поставки: Обеспечение Поставщиком доставки Товара автотранспортом непосредственно до местонахождения Грузополучателя или ж/д транспортом до станции Большой Камень ДВЖД, код станции 983105.
2. Местонахождение грузополучателя: 692801, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Степана Лебедева, 1, ООО «ССК «Звезда».

3. Стоимость товара должна включать в себя стоимость доставки согласно местонахождению Грузополучателя, сертификатов, упаковки и маркировки, все пошлины, налоги и сборы на территории РФ.

4. Указать срок поставки.