ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара\*** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Унитаз | *По типу монтажа: напольный*  *Высота, мм: ≥ 750  и  < 900*  *Длина, мм: ≥ 600  и  < 650*  *Ширина, мм: ≥ 350  и  < 400*  *Материал корпуса: сантехнический фарфор*  *Наличие инсталляции для унитаза в комплекте: нет*  *Направление выпуска (стока): наклонное (под углом)*  *Управление (тип смыва): ручной*  *Для детей: нет*  *Для людей с ограниченными возможностями: нет*  **Форма чаши: воронкообразная без цельноотлитой полочки или козырьковая**  Режим слива: полный слив (одна кнопка)  Механизм слива: механическая кнопка  Тип установки сливного бочка: поверх унитаза  **Объем смывного бочка, л: не менее 6**  Подвод воды: нижний  Цвет: белый  Арматура: наличие  Комплект крепления к полу: наличие  **Материал сиденья: полипропилен или дюропласт** | шт | 5 |