ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Функциональные, технические и качественные характеристики товара\*** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Унитаз  | *По типу монтажа: напольный**Высота, мм: ≥ 750  и  < 900**Длина, мм: ≥ 600  и  < 650**Ширина, мм: ≥ 350  и  < 400**Материал корпуса: сантехнический фарфор**Наличие инсталляции для унитаза в комплекте: нет**Направление выпуска (стока): наклонное (под углом)**Управление (тип смыва): ручной**Для детей: нет**Для людей с ограниченными возможностями: нет***Форма чаши: воронкообразная без цельноотлитой полочки или козырьковая**Режим слива: полный слив (одна кнопка)Механизм слива: механическая кнопкаТип установки сливного бочка: поверх унитаза**Объем смывного бочка, л: не менее 6**Подвод воды: нижнийЦвет: белыйАрматура: наличиеКомплект крепления к полу: наличие**Материал сиденья: полипропилен или дюропласт** | шт | 5 |