Уважаемые дамы и господа! 

Наша компания заинтересована в ЕЖЕМЕСЯЧНОМ закупке пиломатериалов по следующим параметрам:

	                                              Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
Доска обрезная 40х200х6000мм. Сорт 1-2. ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
м3
	
    600

	
Доска обрезная 25х120х6000мм. Сорт 1-2.  ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
     м3
	
    600

	
Доска обрезная 25х120х3000мм. Сорт 1-2.  ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
     м3
	
    400

	
Доска обрезная 40х120х6000мм. Сорт 1-2.  ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
     м3
	
      200


	
Доска обрезная 150х150х3000 или 4000мм. Сорт 1-2. ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	  
     м3
	
     200

	
Доска обрезная 100х100х6000 или 3000мм. Сорт 1-2.  ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
      м3
	
       200

	
Доска обрезная 40х200х3000мм. Сорт 1-2.  ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
     м3
	
    200

	
Доска обрезная 120х120х6000мм. Сорт 1-2.  ГОСТ 8486-86, влажность естественная
	
     м3
	
     200

	                              
                             Итого:
	
     м3
	
2600



          
Качество по ГОСТ 8486-86 0-2 сорт, обрезные, синева и тупой обзол допускаются по ГОСТу, соотношение по сортам согласно выходу из производства, припуск по толщине - 0 мм. +2 мм.; по ширине – 0 мм.+4 мм. Гниль, плесень, червоточины, механические повреждения, выпадающие и гнилые сучки не допускаются. 
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