Технические характеристики

**Основные характеристики:**

**Тип табло**: электронные часы для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме;

**Габаритные размеры**: 440x160мм;

**Отображаемые параметры**: текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ] / [ЧЧ.ММ];

**Формат индикаторов**: [88:88];

**Высота индикаторов**: 100мм; расстояние видимости до 40м;

**Тип индикаторов**: 7-сегментная светодиодная матрица высокой четкости; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов;

**Управление стандартное**: пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек;

**Условия эксплуатации**: сухое закрытое помещение; температурный режим: от +5°C до +40°C;

**Класс пыле - и влагозащиты корпуса**: IP 54;

**Напряжение питания**: 220В/50 Гц; длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 4Вт;

**Резервное питание**: сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания;

**Тип корпуса**: стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; стандартное крепление: 2 петли на задней стороне корпуса;

**Количество сторон:** 1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло;

**Цвет корпуса и профиля:** черный.