	№ п/п
	Наименование , технические и индивидуальные характеристики, комплект
	

	1
	Столярные изделия  (доска)
 20*70*2300
20*70*1160
20*100*2300
20*100*1160
брус 70*80*2300
брус 50*80*2300

[bookmark: _GoBack]Толщина досок: 20 мм
Пиломатериал: хвойные и лиственные породы дерева (липа, осина, береза, хвоя). Влажность естественная.  Брус кроме березы и лиственницы!
Допускается:
Отклонения (0;-3) по длине ; (0;+2) по ширине и толщине

	
доставка до склада «Покупателя» по адресу: 
Республика  Башкортостан,  г. Благовещенск 




Первый вид пачек : в высоту 8 рядов  по 2300 мм (15 штук в ряду), следующие складываются поперек 3 ряда  по 1160 мм  ,   8 рядов по 2300 мм , 3 ряда по 1160 мм и  снова 8 рядов по 2300 мм, связанные упаковочной лентой.  Итого в пачке будет 360 штук длинной и 180 штук короткой доски.
            Под каждой пачкой  закладка брус 50*80 мм, либо 3 доски 1160 мм , который пойдет в зачет. Разгрузка только боковая  вилочным погрузчиком, с двух сторон борта должны открываться у  машины. 
