**ООО «ВАЛТРОС»** производит сантехнические тросы,которые применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров.

Конструкция тросов представляет собой сердечник, свитый из двух проволок, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра вала. Такая конструкция необходима для передачи вращающего момента, позволяющая тросу вращаться по всей своей длине и не перекручиваться в трубе.

В случае укорочения троса предварительно отжечь место отреза на 100-120 мм.

Для облегчения прочистки наши тросы оснащаются ручкой для вращения и сменными инструментами крючок-зацеп и лопатка-стрела.

S-образный и U-образный скребки, пружинные конусообразные бурава, которые можно приобрести у нас за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом.

Для изготовления тросов используется стальная пружинная проволока марки Н-65Г по ГОСТ 9389-75.

Мы всегда рады расширению деловых возможностей, мы готовы работать с новыми дилерами. Условия сотрудничества, которые мы можем предложить, идеальны как для юридических компаний, так и для индивидуальных предпринимателей.

Ваши преимущества от партнерства с нами:

* постоянная информационная и коммерческая поддержка;
* возможность приобретать продукцию по индивидуальным тарифам;
* гибкий подход к каждому Заказчику;
* быстрая доставка товара удобным Вам способом;
* индивидуальные условия с учетом особенностей рынка Вашего региона;

Доставку нашей продукции мы осуществляем транспортными компаниями и курьерскими службами по всей России и Казахстану.