|  |  |
| --- | --- |
| D:\ТочкаПРО\Лейбл.png | ООО «ТочкаПРО» |
| Адрес: г. Вологда, ул. Возрождения, 47, кв. 247ИНН 3525453077Банк Вологодское Отделение № 8638 ПАО Сбербанк г. ВологдаБИК 041909644Р/с 40702810612000008885К/с 30101810900000000644 |
| Тел. +7-911-500-68-62 Дмитрий |
| Перчатки нейлоновые |
| Наименование, фото | Описание | Цена |
| **Перчатки нейлоновые с ПВХ "Микроточка"**Перчатки нейлоновые с ПВХ "Микроточка" | **Сфера применения:**при любых работах с точной электроникой;ювелирное дело;фармакологические предприятия;производства, где требуется особая чувствительность пальцев и чистота рук работника. **Материал**: нейлон с ПВХ **Цвет**: черные. | **17.00** |
| **Перчатки нейлоновые**Перчатки нейлоновые | **Сфера применения:**для тонких работ, где требуется высокая тактильная чувствительность пальцев рук. Могут использоваться при упаковке, сборке, ремонте мелких деталей, в электронной и пищевой промышленностях. **Материал**: нейлон**Цвет:** белый | **26.00** |
| **Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием (полоса Лайт)**Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием (полоса Лайт) | Бесшовные трикотажные перчатки с синим рифленым нитриловым покрытием на ладони и пальцах, эластичный манжет. Основной материал полиамид (нейлон) нитриловое покрытие синего цвета, без швов. Полиамидный трикотаж в сочетании с нитриловым покрытием обеспечивает гибкость и эластичность при работах требующих повышенной чувствительности. Высокая механическая износоустойчивость, ограниченная защита от масел и нефтепродуктов. **Материал**: нейлон с нитриловым покрытием**Цвет**: Белый с синим**Защитные свойства**: Защита от масел и нефтепродуктов. | **32.00** |
| **Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием (уп12/300)**Перчатки нейлоновые с полиуретановым покрытием (уп12/300) | Перчатки бесшовные, нейлоновые с полиуретановым покрытием. Оптимальный выбор для работы с требованием точности и внимания к деталям (при сборке электронных элементов или на фармацевтическом производстве). Великолепная тактильная чувствительность позволяет выполнять мельчайшие операции, отсутствие ворса гарантирует чистоту продукта. Бесшовная вязаная основа обеспечивает максимальную чувствительность, а влагонепроницаемое полиуретановое покрытие позволяет коже дышать и оставаться сухой. **Материал:** нейлон, частичное ПУ покрытие.**Цвет**: белый**Ткань**: нейлон **Материал покрытия:** Полиуретан | **33.00** |
| **Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием**Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием | Тонкие трикотажные бесшовные перчатки, обеспечивающие хорошую тактильную чувствительность и позволяющие коже свободно дышать. Высокая механическая износоустойчивость, ограниченная защита от масел и нефтепродуктов. **Материал**: нейлон.**Цвет:** салатовый с фиолетовым**Защитные свойства:** Защита от ссадин, царапин, порезов, а также воздействия агрессивных веществ (масел, нефтепродуктов, слабых растворов кислот и щелочей) при попадании на ладонь. | **36.00** |
| **Цветные нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием**Цветные нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием | Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием имеют широкий спектр применения, чаще всего используются для работы в саду и огороде, теплицах и ухода за комнатными растениями. Благодаря тонкой и бесшовной нейлоновой основе перчаток, достигается наибольшая чувствительность рук во время работы. Материал: нейлон с нитриловым покрытием**Цвет:** разноцветный**Защитные свойства**: Защищает от порезов, проколов и др. механических повреждений. | **38.00** |
| **Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием СВС**Перчатки нейлоновые с нитриловым покрытием СВС | Нейлоновые перчатки с нитриловым покрытием используют в качестве защиты рук от механических, химических и температурных воздействий. Благодаря нейлоновому покрытию, перчатки обладают высокой эластичностью и придают им эргономичность. Нитрил является особо прочным материалом, который защищает руки от механических повреждений (порезов, проколов), а также от внешних агрессивных химических воздействий, продуктов нефтепереработки, бензина и масел. **Материал**: нейлон с нитриловым покрытием.**Цвет**: красные с черным.**Защитные свойства**: защита от механических, химических и температурных воздействий. | **45.00** |
| **Перчатки нейлоновые с рифленым покрытием**Перчатки нейлоновые с рифленым покрытием | **Сфера применения**:сельскохозяйственные работы;строительные работы;сборочные и ремонтные работы, а также при работах со скользкими или гладкими предметами;работа с нефтепродуктами и маслами. **Материал**: нейлон с покрытием текстурного латекса**Цвет:** красный с синим**Защитные свойства**: Защита от масел и нефтепродуктов. | **47.00** |