	[image: image2.png]bR




	Разработка и производство систем часофикации и контроля точного времени

ООО НПП «КВАРЦ»

Тел. (495) 926-23-77, 926-22-59, (925) 506-19-53 

142103, МО, г.Подольск, ул.Бронницкая, д.1
www.chasgrup.ru | www.nppkvarc.ru | chasgrup@mail.ru


[image: image1.png]



Электронные часы Кварц-3
1. Габаритные размеры: 480 х 170 мм.

2. Вес: ~ 4 кг.

3. Корпус: алюминиевый профиль, цвет серый.

4. Лицевая панель: акриловое стекло.
5. Высота знака индикации: 130 мм.
6. Тип индикации: светодиоды.
7. Цвет индикации монохромный: красный (по умолчанию); зелёный, жёлтый (указывается при заказе).
8. Угол обзора: 60º
9. Максимальное расстояние видимости : 50 м.

10. Отображаемые показания (попеременно):

· время (часы, минуты)

· дата (число, номер месяца)

Интервалы отображения, а также отключение любых видов информации программируются с пульта ДУ.

11. Сохранение хода времени и установочной информации при отключении питания до 1 года.
12. Условия эксплуатации: +5 до +40ºС.

13. Тип крепления: подвесное, петли на задней стенке.
14. Напряжение питания: однофазная сеть, 220В (±22В)
15. Потребляемая мощность: не более 15 Вт.

16. Вид управления: пульт ДУ на ИК лучах (до 7 м. по прямой видимости).
17. Гарантийный срок: 1 год.
Цена часов с НДС 20%: 
-  с красной, зелёной или желтой индикацией: односторонние 6 482 руб., двусторонние  10 372 руб.
-  с белой и синей индикацией: односторонние 8 427 руб., двусторонние 13 484 руб.
 При заказе двусторонних часов указывайте варианты крепления: крючки или резьбовые шпильки сверху.

Срок изготовления: 4 недели. (При большом заказе срок изготовления оговаривается отдельно)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
· дополнительные показания:
относительная температура воздуха +400 руб.;
влажность воздуха +1780 руб.;

атмосферное  давление +2797 руб.;
радиационный фон +3051 руб..

таймер/секундомер +733 руб.
· синхронизация времени от ГЛОНАСС/GPS приёмника: +5472 руб.
· синхронизация времени от SNTP сервера по Ethernet сети: +5594 руб.
· синхронизация времени и даты (функция «вторичные часы») от часовой станции ЧС-1-02-2.  
В комплект поставки вторичных часов входит не белее 2-х пультов ДУ.











Действительно с 01.12.2020 г.


