 ООО «Трендап» г.Йошкар-Ола, ул.Карла Маркса 131 Б

 менеджер Анна 8-902-432-41-59

 **Дверь металлическая противопожарная**

1. **Косяк усиленный П-5**
2. **Базальтовая негорючая, термоизолирующая плита**
3. **Рёбра жесткости полотна**
4. **Петли на подшипнике 2 шт.**
5. **Уплотнительная термолента.**
6. **Замок противопожарный**
7. **Ручка на планке черная.**
8. **Цилиндр ключ+ключ.**
9. **Толщина полотна 63 мм**
10. **Глубина короба 70мм**
11. **Вылет наличника 50мм**
12. **Порог стандартный 55 мм**

**Одностворчатые : Металл 1.4 мм. снаружи и 1.2 мм. изнутри - + 1000 руб**

 **Металл 1.4 мм. снаружи и 1.4 мм. изнутри - + 2000 руб**

**Двухстворчатые : Металл 1.4 мм. снаружи и 1.2 мм. изнутри - + 5%**

 **Металл 1.4 мм. снаружи и 1.45 мм. изнутри - + 10%**

**В стоимость входит покраска по RAL : 7035 (серая шагрень) 8017 (коричн.шагрень)**

**За остальные цвета RAL : +300 ( двухстворчатые +600 )**

**Двери внутреннего открывания + 1200 ( двухстворчатые 2000 )**

**Пластина под доводчик +100**

**Доводчик +1300 руб**

**Замок-антипаника +2500 руб.**

**Комплект «Антипаника» на одностворчатую дверь +7500 руб.**

**Комплект «Антипаника» на двустворчатую дверь +14500 руб.**

**Стеклопакет противопожарный - 13000 руб. за 1 кв.м.**

**Армированное стекло – 9000 за 1 кв.м.**

**Полки и фрамуги – 12000 руб. за 1 кв.м.**

**Найдете что-то полезное для себя, будем рады сотрудничеству с Вами.**

ООО ТРЕНДАП

Менеджер отдела продаж

Молодых Анна Валерьевна

424007, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса д.131 Б

Тел.: 8 902 432 41 59

Email: manager2[@trendap.ru](https://e.mail.ru/compose?To=info@trendap.ru)

**Двери противопожарные (EIS60) металл 1.2мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер коробки, мм.** | **1800** | **1850** | **1900** | **1950** | **2000** | **2050** | **2100** | **2150** | **2200** |
|  |
| **700** | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 15800 |  |
| **750** | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 15800 |  |
| **800** | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 15800 |  |
| **850** | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15600 | 15900 |  |
| **900** | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15600 | 15900 |  |
| **950** | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15600 | 15900 |  |
| **1000** | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 15500 | 16000 | 16300 |  |
| **1050** | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16500 | 16800 |  |
| **1100** | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | 16900 | 17200 |  |
| **1150** | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 16900 | 17400 | 17700 |  |
| **2-х створки** |  |
| **Размер коробки, мм.** | **1800** | **1850** | **1900** | **1950** | **2000** | **2050** | **2100** | **2150** | **2200** |  |
| **1150** | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 22100 | 23600 |  |
| **1200** | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 22600 | 24100 |  |
| **1250** | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 23100 | 24600 |  |
| **1300** | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 23600 | 25100 |  |
| **1350** | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 24100 | 25600 |  |
| **1400** | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 24600 | 26100 |  |
| **1450** | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 25100 | 26600 |  |
| **1500** | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 24600 | 25600 | 27100 |  |

**Двери противопожарные (EIS60) металл 1.0мм**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер коробки, мм.** | **1800** | **1850** | **1900** | **1950** | **2000** | **2050** | **2100** | **2150** | **2200** |
|  |
| **700** | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14500 | 14800 |  |
| **750** | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14500 | 14800 |  |
| **800** | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14500 | 14800 |  |
| **850** | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14600 | 14900 |  |
| **900** | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14600 | 14900 |  |
| **950** | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14100 | 14600 | 14900 |  |
| **1000** | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 15000 | 15300 |  |
| **1050** | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15500 | 15800 |  |
| **1100** | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15900 | 16200 |  |
| **1150** | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 16400 | 16700 |  |
| **2-х створки** |  |
| **Размер коробки, мм.** | **1800** | **1850** | **1900** | **1950** | **2000** | **2050** | **2100** | **2150** | **2200** |  |
| **1150** | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 20100 | 21100 | 22600 |  |
| **1200** | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 20600 | 21600 | 23100 |  |
| **1250** | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | 22100 | 23600 |  |
| **1300** | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 22600 | 24100 |  |
| **1350** | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 | 23100 | 24600 |  |
| **1400** | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 22600 | 23600 | 25100 |  |
| **1450** | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 23100 | 24100 | 25600 |  |
| **1500** | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 23600 | 24600 | 26100 |  |