

Общество с ограниченной ответственностью

***«ОРИОН М» (ООО «ОРИОН М»)***

Фактический (почтовый) адрес: 180011, г. Псков, ул.Боровая, д.15

*Электронная почта:* [*orion.m18@mail.ru*](mailto:orion.m18@mail.ru)*, тел.8(8112) 50 00 33*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***ООО «Орион М»*** *— старейший кирпичный завод Пскова, основанный в 30-х годах 19 века. Изготовление первых партий кирпича началось уже в 1834 году.*  Сейчас «ОРИОН М» — это современные производственные мощности, выпуск больших партий строительного полнотелого и пустотелого кирпича, первоклассное обслуживание клиентов, действующая система скидок.  *Гарантируем бесперебойные поставки материала потребителям на условиях самовывоза, организуем доставку сторонним автотранспортом и в крытых вагонах по железной дороге. Ориентируемся на долгосрочное партнерство и внимательно относимся к пожеланиям клиентов.* Виды выпускаемой продукции  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Кирпич**  **(1.4 НФ**  **пустотелый)** | **Фото изделия** | **Характеристики** | | Размеры | мм | 250х120х88 | https://armles.ru/wp-content/uploads/2020/05/b4395abab1984f0b03b152c3ec449efa.png | М-150 не ниже  F 50 не ниже  ГОСТ 530-2012  Кол-во на поддоне -  352 шт, в машине -6336 | | Масса | кг | 3,3 | | Процент  пустотности | % | ≥ 30 | | Производительность | шт/мес | 1 500 000 | | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Камень**  **(2,1 НФ)** | **Фото изделия** | **Характеристики** | | Размеры | мм | 250\*120\*140 | https://xn--b1amafbwffie8e.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/12/kirpich-na-belom-fone.jpg | М-125  М-150  F 50 не ниже  ГОСТ 530-2012  Кол-во на поддоне -  224 шт, в машине – 4480 | | Масса | кг | 4,5 | | Процент пустотности | % | ≥ 30 | | Производительность | шт/мес | 1 000 000 | | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Кирпич**  **(1 НФ полнотелый)** | **Фото изделия** | **Характеристики** | | Размеры | мм | 250\*120\*65 |  | М – 100  М - 125  М – 150  М – 200  F 50 – F 75  ГОСТ 530 – 2012  Кол-во на поддоне -  336 шт, в машине – 6048 | | Масса | кг | 3,3 | | Процент пустотности | % | 0 | | Производительность | шт/мес | 2 000 000 | | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Кирпич**  **(1.4 НФ полнотелый)** | **Фото изделия** | **Характеристики** | | Размеры | мм | 250х120х88 |  | М – 125  М – 150  F 50 не ниже  ГОСТ 530 – 2012  Кол-во на поддоне -  352 шт, в машине 5632 | | Масса | кг | 3,6 | | Процент  пустотности | % | ≥ 11 | | Производительность | шт/мес | 1 500 000 | | **Наименование** | **Единица**  **измерения** | **Кирпич**  **(1 НФ пустотелый)** | **Фото изделия** | **Характеристики** | | Размеры | мм | 250х120х65 | https://kirpichnadom.ru/image/cache/catalog/product/krasnay-gvardiy/KG3/krasn/1%20Rock%20krasny-1200x800.png | М-150 не ниже  F 50 не ниже  ГОСТ 530-2012  Кол-во на поддоне -  336 шт, в машине -7392 | | Масса | кг | 2,6 | | Процент  пустотности | % | ≥32 | | Производительность | шт/мес | 2 000 000 | |